Author: Ivo Dostál
Last saved by: ID

TISKÁRNY

1.Jehličkové (maticové) - matrix printer .Tisk se provádí nejčastěji devíti nebo       
                                          dvacetičtyřmi  jehličkami přes barvicí pásku, stejně jako na  
       psacím stroji.

2.Typové  - tisk probíhá úderem  na  znak ,který je umístěn na  tzv.typovém kolečku 
        („kopretina“) .Mezi typovým kolečkem a papírem  je barvící páska.

3.Laserové – Laser printer .Jeden z nejkvalitnějších způsobů tiskového výstupu z 
         počítače.Využívá se fotoelektrických vlastností materiálu. Na papír se nanáší  
         jemný prášek (toner),který se následně tepelně fixuje. 

4.Inkoustové – InkJet. Tiskárna pracující na principu stříkání kapiček (barevného) inkoustu 
                          na  papír (DeskJet). Pokud jde o barevnou inkoustovou tiskárnu, bývá 
                          vybavena  čtyřmi barvami inkoustu CMYK.

5.Tepelné- thermal printer . Při tisku se využívá speciálního na teplo citlivého papíru, který v 
      místě zahřátí zčerná nebo zhnědne. Této tiskové technologie se používá především  
      v telefaxech a pokladních zařízeních.

6. Voskové – Jako barevné medium se používají barevné vosky,které se zatavují do papíru.
                       Tuto speciální technologii vyvíjí firma OKI.